**西南交通大学普通消防器材申请表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **申请****单位** |  | **申请****时间** |  |
| **器材****名称** | **维修****数量** | **更换****数量** | **新增****数量** | **使用部位** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **使用单位****消防管理人****签字** |  | **联系****电话****（必填）** |  |
| **使用单位负责人意见** | **签字人：** |
| **保卫处消防科****审核意见** | **审核人：** |
| **保卫处****审批意见** | **审批人：** |

填表说明：

1. 普通消防器材明细介绍见《西南交通大学普通消防器材一览表》
2. 普通消防器材的具体使用年限见附表《西南交通大学消防器材维修、使用年限一览表》
3. 保卫处消防科联系电话： 87600398 66366398

西南交通大学普通消防器材维修、使用年限一览表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 器材名称 | 使用年限 | 维修年限 |
| 二氧化碳灭火器 | 出厂后12年 | 出厂期满5年维修一次，首次维修以后每满2年维修一次 |
| 干粉灭火器 | 出厂后10年 | 出厂期满5年维修一次，首次维修以后每满2年维修一次 |
| 消防栓水带 | 根据国家[产品标准](https://www.baidu.com/s?wd=%E4%BA%A7%E5%93%81%E6%A0%87%E5%87%86&tn=44039180_cpr&fenlei=mv6quAkxTZn0IZRqIHckPjm4nH00T1YvuhFbnHmYPW9Wrjnkrj9B0ZwV5Hcvrjm3rH6sPfKWUMw85HfYnjn4nH6sgvPsT6KdThsqpZwYTjCEQLGCpyw9Uz4Bmy-bIi4WUvYETgN-TLwGUv3EnHn3n164PWcdnjnzP1R3n10zn0)GB 6246-2011[《消防水带》](https://www.baidu.com/s?wd=%E3%80%8A%E6%B6%88%E9%98%B2%E6%B0%B4%E5%B8%A6%E3%80%8B&tn=44039180_cpr&fenlei=mv6quAkxTZn0IZRqIHckPjm4nH00T1YvuhFbnHmYPW9Wrjnkrj9B0ZwV5Hcvrjm3rH6sPfKWUMw85HfYnjn4nH6sgvPsT6KdThsqpZwYTjCEQLGCpyw9Uz4Bmy-bIi4WUvYETgN-TLwGUv3EnHn3n164PWcdnjnzP1R3n10zn0)，判断水带是否满足灭火要求，可以从外观表面是否破损／内层材料是否老化等方面判断12年以上的消防水带建议报废 | 水带应每年检查一次。对于使用过的水带应进行晾晒处理。 |
| 其它消防器材 | 各单位根据其锈蚀、破损、老化等情况自行判断，而后报修。 |
| 灭火器非正常申报条件 | 检查中发现压力指示表指正处于红色区域，或瓶体破裂。 |

西南交通大学普通消防器材一览表

|  |  |
| --- | --- |
| 器材名称 | 一般用途 |
| 干粉灭火器 | 我校最主要的移动灭火器材，用于扑救初起火灾。优点在于性价比高，使用性强，可以应对绝大部分的火情。 |
| 二氧化碳灭火器 | 特殊场所配备的移动灭火器材，价格较高，主要用于扑救贵重设备、档案资料、仪器仪表、600伏以下的电气设备及油类初起火灾，不能扑救钾、钠等轻金属火灾。 |
| 室内消火栓（水枪、水带、栓扣） | 最主要的灭火手段，用于扑救中、后期火灾。 |